양식Ⅰ		기술수요 조사

□ 첨부 작성방법을 기준으로 아래 제시한 기술제안서(RFP)를 작성하여 주십시오.

미래유망기술

(참고자료 1)

(※ 참고자료 1을 보시고 순번과 기술명을 기재하여 주십시오)

제안 기술명

주요 적용제품

(※ 해당 디스플레이를 적용하는 주요 제품을 기재하여 주십시오)

개발기간 및 비용

총         년

총개발비용

총         억원

주관기관

① 대기업  ② 중소ㆍ중견기업  ③ 출연연  ④ 대학  ⑤ 기타(      )

기술개발 단계

(참고자료 2)

현재 개발단계

(TRL      )

개발 완료 후 단계

(TRL      )

기술수준

최고 기술

보유 국가

최고 기술

보유 기관

최고 기술대비

현재 기술수준

(   )%

개발 완료 후 기술수준

(    )%

시장창출 유형

(   ) ① 글로벌 신시장 창출

(   ) ② 글로벌 시장 공략

(   ) ③ 글로벌 시장점유율 확대

(    ) ④ 경쟁국 대비 초격차 기술개발

(    ) ⑤ 파괴적 혁신 개발

(    ) ⑥ 기타(             )

기술개발

필요성

□ 기술개발 시급성

□ 과학·기술적 측면에서의 필요성

□ 사회·경제적 측면에서의 필요성

시장 또는

기술동향

□ 국내외 시장 동향

□ 국내외 기술 동향

기술개발

주요내용

□ 기술개발 개념(개발하고자 하는 대상물에 대해 설명)

□ 최종목표

□ 연구개발 내용(총연구개발기간 동안의 핵심연구내용 작성)

□ 핵심목표 성능

핵심 성능지표		단위	달성목표
1
2
3
4

활용분야 및

파급효과

□ 활용 분야(산업, 제품 등)

□ 파급효과(기술개발 효과로 인해 산업 또는 제품에 영향을 주는 효과 작성)

양식Ⅱ		응답자 정보

￭ 개인정보 수집 목적

국가연구개발사업으로 기획하는 본 사업은 R&D 부문 예비타당성조사를 수행해야 하며, 수행기간 동안 응답자가 제안한 기술에 대하여 추가조사가 필요한 상황이 발생할 수 있으므로 최소한의 개인정보를 수집

￭  개인정보 사용처

(기획 주관기관) 한국산업기술기획평가원

(기획 수행기관) 그리니치컨설팅 유한책임회사

￭  개인정보 사용기간 : 2024년 12월 ~ 2026년 11월

￭  수집정보 : 기관명, 직급, 성명, 연락처

※ 개인정보 제공 및 활용 동의: 본인은 개인정보 보호법 제15조에 의거하여 본인의 개인정보를 제공하는 것에 동의합니다.

■ 동의	□ 미동의

기관명
직급
성명
연락처

[참고자료 1] 미래 디스플레이 유망기술로드맵 20개 대표기술

순 번	미래 유망 디스플레이기술	기술 정의	주요 제품
WN01	OLEDoS 마이크로 디스플레이	VR 기기용 경량/고명암비 OLEDoS 마이크로 디스플레이	초고성능 MR비전, 공간실감 SR비전 등
WN02	LEDoS 마이크로 디스플레이	주간 야외 사용을 전제로 하는 AR기기에서 고휘도를 필요로 하는 차세대 LEDoS 마이크로 디스플레이	XR 메타비전_가상현실(VR 비전), XR 메타비전_증강현실(AR/MR 비전) 등
WN03	투명 자발광 스마트 윈도우 디스플레이	실내외 가시성을 유지하면서 자발광 OLED, iLED(무기발광)를 통해 선명한 이미지와 정보를 표시하고, 터치센서로 직관적인 조작이 가능한 차세대 투명 스마트 윈도우 디스플레이	옥외 고투명/고가변 uLED 스마트 윈도우등
WN04	플렉서블 디스플레이 (자유평면 디스플레이)	유연한 기판 위에 구현된 OLED 기술로 구부리거나 접어도 화질 저하가 없고, 초박형 경량 설계로 웨어러블 기기부터 차량용 디스플레이까지 혁신적인 디자인을 가능하게 하는 차세대 플렉서블 디스플레이	차량용 슬라이더블 디스플레이, 차세대 롤러블 디스플레이, 다중 접이식 모니터 등
WN05	스트레쳐블 디스플레이	초기 제조된 형태에서 단순 접히는 정도가 아니라 늘어날 수 있는 스트레쳐블 디스플레이 기술을 적용, 흘러내릴 수 있는 디스플레이를 포함하며, 형상 변형을 통해 디자인 자유도가 매우 높은 디스플레이	무정형 자유형상 디스플레이, 스포츠 및 피트니스 디스플레이 등
WN06	모빌리티 디스플레이	자동차, UAM/AAM, 비행기, 선박 등에 사용하는 디스플레이로 다양한 이동체의 첨단 운행 정보와 내비게이션 데이터를 통합 제공하고, 강한 진동과 극심한 온도 변화에도 견디는 내구성을 갖추었으며, 낮과 밤에도 최적의 가시성을 유지하는 차세대 모빌리티 디스플레이	자동차 일체형, 가변형상 자동차 정보표시 디스플레이, 차량용 인포테인먼츠 투명 디스플레이 등
WN07	모듈러 디스플레이	초소형 마이크로 LED를 화소로 하여 유닛 디스플레이 제조후 이를 연결하여 대면적화가 가능한 디스플레이. 베젤이 없는 유닛 모듈 기술과 많은 유닛을 조합하여 하나의 디스플레이 역할을 하는 초대형 모듈러 방식의 디스플레이	초대면적 광고용 스마트월 디스플레이, 미디어아트 디스플레이, 건축물 일체형 투명 디스플레이 등
WN08	양자점 디스플레이	양자점 소재를 잉크젯과 같이 용액공정 패터닝을 통해 획기적인 원재료 절감이 가능한 QD 발광 디스플레이	초고색재현 QD 형광 디스플레이 등
WN09	고휘도 포터블 디스플레이	모듈러와는 달리 기판을 원하는 크기형태로 제조한 모놀리식 디스플레이로 웨어러블과 같이 부착하거나 갖고 다니기 쉬우면서 높은 휘도를 갖는 중•소형 (마이크로LED) 디스플레이	스마트워치, 교통표시기 등
WN10	반사형 초절전 디스플레이	초절전 특성을 갖는 전자종이와 같은 반사형 기술을 포함하여 초저전력 디스플레이 (발광 소자 소비 전력을 극도로 낮추기 위해 구동속도가 매우 낮거나 자체 에너지를 생성하는 기능을 갖는 디스플레이 기술을 포함)	전자가격표시기, 자동차/가전 외장용 컬러 체인지 스킨, 대면적 광고용 사이니지 등
WN11	스마트 텍스타일 섬유 디스플레이	일상복과 운동복의 착용자 건강 상태 모니터링부터 커튼과 벽지의 실내 환경 제어 및 무드 라이팅까지 구현 가능하며, 세탁과 일상적 사용에도 견디는 내구성을 갖춘 생활 밀착형 스마트 텍스타일 디스플레이	스마트홈, 스마트 의류 텍스타일 등
WN12	매복(매립)형 디스플레이	일반적 블랙 표면을 갖는 디스플레이와 달리 일상 사물과 융합하여 off 상태에 사물과 완전히 융화되는 디스플레이	Off 모드 비흑색 디스플레이, 가구 내장형 디스플레이 등
WN13	인공지능(AI 시스템 온) 디스플레이	디스플레이 패널과 센서가 융합된 디스플레이, UPC(Under Panel Display), 수광 화소 적용 디스플레이 (터치 및 압력, 진동센서 및 헬스케어 관련 센서 융합된 디스플레이 기술)	내장 센서 융합 디스플레이, 생체 인식 디스플레이 등
WN14	센서 내장 디스플레이	디스플레이 입력 신호에 따른 화질 개선하거나 인체/환경 감지 센서∙외부신호를 입력 받아 인공지능기법 처리기능을 내장한 AI 컴퓨팅 기반 디스플레이	실시간 화질개선 디스플레이, AI 융합 시스템 온 디스플레이 등
WN15	홀로그램	레이저와 광학 기술을 활용하여 실제와 같은 3차원 입체 이미지를 공간에 투사하고, 360도 전 방향에서 자연스러운 시청이 가능하며, 모션 센서와 AI 기술로 직관적인 조작이 가능한 차세대 홀로그램 디스플레이	웨어러블 안경형 홀로그래픽 디스플레이, 모바일형 광시야각 홀로그래픽디스플레이 등
WN16	라이트필드 디스플레이 (볼류메트릭 디스플레이 포함)	마이크로렌즈 어레이 기반 무안경식 3D 다중시점 디스플레이	개인용 포터블 및 다인용 거치형 공간표시 기기 등
WN17	촉질감 디스플레이	다양한 질감과 촉각적 피드백을 실시간으로 제공하며, 거칠기, 부드러움, 탄성 등 다양한 물체의 질감을 사실적으로 재현하고, 압력 감지 센서로 미세한 터치까지 구분하여 실감나는 햅틱 피드백을 제공하는 차세대 촉질감 디스플레이	자동차 햅틱 디스플레이, VR/MR/XR용 가젯 등
WN18	프리미엄 올레드 디스플레이 (TV, IT 등)	현재 주력 디스플레이인 OLED/마이크로LED 디스플레이의 발광특성 및 패널의 특성을 향상시켜 다양한 부분에 적용 영역을 넓히기 위한 한계 극복형 디스플레이	프리미엄 OLED TV, 프리미엄 IT OLED 등
WN19	미래 디스플레이 기술	현재 주력 디스플레이인 OLED나 도입단계인 마이크로LED 디스플레이를 뛰어넘는 자발광 QD, 페로브스카이드, 레이저 발광 등 미래 디스플레이 기술	초고속/초고효율 발광소자, 레이저 발광 소자, VR/MR 대응 직진발광 기술 등
WN20	탄소중립 디스플레이	탄소중립을 위한 제조용 소재(가스 포함), 장비 및 제조 기술과 처리 및 재활용 소재/공정 기술 (패널 소비 전력 절감은 제외)	탄소중립 에칭가스, 배출가스 처리장치, GWP 평가 및 배출량 측정장치, 재활용 장치 등

[참고자료 2] 기술성숙도(TRL, Technology Readiness Level)

구분	단계	정 의	세부 설명
기초 연구 단계	1	기초 이론/실험	￭ 기초이론 정립 단계
	2	실용 목적의 아이디어, 특허 등 개념 정립	￭ 기술개발 개념 정립 및 아이디어에 대한 특허 출원 단계
실험 단계	3	실험실 규모의 기본성능 검증	￭ 실험실 환경에서 실험 또는 전산 시뮬레이션을 통해 기본성능이 검증될 수 있는 단계 ￭ 개발하려는 부품/시스템의 기본 설계도면을 확보하는 단계
	4	실험실 규모의 소재/부품/시스템 핵심성능 평가	￭ 시험샘플을 제작하여 핵심성능에 대한 평가가 완료된 단계 ￭ 3단계에서 도출된 다양한 결과 중에서 최적의 결과를 선택하려는 단계 ￭ 컴퓨터 모사가 가능한 경우 최적화를 완료하는 단계
시작품 단계	5	확정된 소재/부품/시스템 시작품 제작 및 성능 평가	￭ 확정된 소재/부품/시스템의 실험실 시작품 제작 및 성능 평가가 완료된 단계 ￭ 개발 대상의 생산을 고려하여 설계하나 실제 제작한 시작품 샘플은 1~수개 미만인 단계 ￭ 경제성을 고려하지 않고 기술의 핵심성능으로만 볼 때, 실제로 판매가 될 수 있는 정도로 목표 성능을 달성한 단계
	6	파일롯 규모 시작품 제작 및 성능 평가	￭ 파일롯 규모(복수 개 ~ 양산규모의 1/10 정도)의 시작품 제작 및 평가가 완료된 단계 ￭ 파일롯 규모 생산품에 대해 생산량, 생산용량, 수율, 불량률 등 제시 ￭ 파일롯 생산을 위한 대규모 투자가 동반되는 단계 ￭ 생산기업이 수요기업 적용환경에 유사하게 자체 현장테스트를 실시하여 목표 성능을 만족시킨 단계 ￭ 성능 평가 결과에 대해 가능하면 공인인증 기관의 성적서를 확보
제품화 단계	7	신뢰성평가 및 수요기업 평가	￭ 실제 환경에서 성능 검증이 이루어지는 단계 ￭ 부품 및 소재개발의 경우 수요업체에서 직접 파일롯 시작품을 현장 평가 (성능 뿐만 아니라 신뢰성에 대해서도 평가) ￭ 가능하면 KOLAS 인증기관 등의 신뢰성 평가 결과 제출
	8	시제품 인증 및 표준화	￭ 표준화 및 인허가 취득 단계
사업화	9	사업화	￭ 본격적인 양산 및 사업화 단계 ￭ 6-시그마 등 품질관리가 중요한 단계