디스플레이 첨단산업 기술개발사업 테마별 설명자료

디스플레이 기술별 분류 체계

디스플레이 밸류체인을 "패널·제품 관련 기술"과 "소부장·공정기술" 2개 대분류로 구분하여 기술 수요조사 실시

① 패널·제품 관련 기술 : 크기(제품)별로 시장ㆍ경쟁구도가 상이한 4개 크기(초소형ㆍ중소형ㆍ중대형ㆍ대형) 패널과 모듈 및 제품 관련 기술

② 소부장·공정기술 : 크기 구분 없이 소재ㆍ부품ㆍ장비ㆍGXㆍAX의 5개 분야로 구성, 전 크기에 공통 적용되는 후방산업 기술 수요를 포괄

< 디스플레이 기술별 분류 체계 >

분류	개요
패널·제품 관련 기술	초소형ㆍ중소형ㆍ중대형ㆍ대형 패널, 모듈 및 제품
소부장·공정기술	소재ㆍ부품ㆍ장비ㆍGXㆍAX

크기별 제품의 기술 테마

디스플레이의 시장·경쟁구도가 상이한 크기별(제품) 분류

⇒ 크기별 제품의 필요 기술 수요조사

① 초소형 : XR용 근안디스플레이(OLEDoS/LEDoS)ㆍ스마트워치, 신시장 선점 초고해상도ㆍ초고휘도 마이크로 디스플레이, 광학 결합, 3D

② 중소형 : 스마트폰ㆍ웨어러블(프리미엄), 방어ㆍ고급화 Tandem(적층) 고효율ㆍ장수명 패널, QD-OLED 고색역 패널, 저전력 LTPO 구동, 3D

③ 중대형 : 노트북ㆍ모니터ㆍ태블릿ㆍ모빌리티 등 성장 격전지로 대면적 균일도ㆍ수율 확보 IT OLED 패널, 모빌리티 극한환경(온도ㆍ진동ㆍ 수명), OLED, 라이트필드ㆍ신폼팩터 등

④ 대형 : TVㆍ디지털 사이니지ㆍ투명/미디어월 등 우위 유지 기술 전략 및 초대형 OLED 대면적 균일도ㆍ수율, 투명ㆍ미디어월 공간형 폼팩터, 원가 저감형 소자ㆍ구동 등

⑤ 모듈 및 제품 : 경량화ㆍ발열관리 모듈, 광학-패널 결합 초박형 모듈, 폴더블ㆍ롤러블 신뢰성 모듈(점착제ㆍUTGㆍ내충격필름) 대면적 모듈 본딩ㆍ후공정, 모빌리티용 고신뢰 모듈, 대형 모듈ㆍ시스템 통합, 미디어월 결합 모듈 등

< 디스플레이 크기별 대표 패널 및 모듈·제품 특징 >

분류	내용	시장 성격
초소형	XR 근안 디스플레이, 스마트워치	최고 성장율(CAGR 22.6%), 시장 확대와 기술 세대교체 동시 진행 중
중소형	스마트폰, 웨어러블	최대 규모, 프리미엄 중심 성장
중대형	IT(노트북·모니터·태블릿)· 모빌리티·의료	급성장(CAGR 17.6%), 8.6세대 격전지로 성장·수익이 동시에 열린 시장
대형	TV, 사이니지, 미디어월	고부가 기술 경쟁과 범용 원가 경쟁으로 양극화된 시장 구조
모듈·제품	경량화ㆍ신뢰성ㆍ대면적 모듈 및 시스템 통합	성장의 성숙 단계 시장으로 물량이 아닌 기술 전환 중심으로 변화

초격차 공정기술 개발·실증

패널 및 제품 이전 단계에서 후방산업 전반(소재ㆍ부품ㆍ장비)과 AI 기반의 제조혁신ㆍ친환경 요소를 아울러 국내 공급망의 초격차 경쟁력을 뒷받침하는 기술 분류

⇒ 소부장 및 GX/AX 필요 기술 수요조사

① 소재 :  고효율ㆍ초고휘도ㆍ장수명 발광소재(TADFㆍ인광ㆍ하이퍼플루 오레선스 등), 초미세 화소 형성용 기능성 소재, FMM, QD 색변환 소재, 8.6세대 대응 발광ㆍ기능성 소재, 모빌리티 극한환경 대응 소재, 대형 원가 저감형 발광소재, 대면적 기능성 소재 등

② 부품 : 마이크로 디스플레이용 광학계(도파관ㆍ메타렌즈), 실리콘 백플레인, 저전력 구동IC, 폴더블ㆍ롤러블 유연 구동IC, 센서 내장ㆍ융합(지문ㆍ터치ㆍ광센서) 부품, 신폼팩터 전용 부품(대면적 UTG, 힌지), 대면적/고해상도 구동IC, 모빌리티용 고신뢰 구동ㆍ센서 부품, 투명ㆍ공간형 부품 등

③ 장비 : 초미세 패터닝(나노리소그래피)ㆍ검사ㆍ계측 장비, 고해상도 증착ㆍ봉지ㆍ패터닝장비, 초대면적 증착ㆍ봉지ㆍ검사ㆍ계측 장비, 초대형 증착ㆍ검사 장비, 대면적 공정 장비 등

④ GX : F-gas 저감 공정, PFAS 대체 소재, 저탄소 제조 공정, 에너지 저감 공정 관리, 탄소배출 모니터링ㆍ관리 시스템 등

⑤ AX : AI 기반 공정 최적화ㆍ수율 관리ㆍ결함 진단, 디지털트윈 기반 제조 공정, 스마트팩토리 등

< 소부장·공정기술별 기술 특징 >

분류	내용
소재	크기별 발광ㆍ기능성 소재 전반(발광소재, 색변환 소재, 극한환경 대응 소재 등)
부품	구동IC, 광학계, 센서 융합 부품 등
장비	패터닝ㆍ증착ㆍ봉지ㆍ검사ㆍ계측 장비 등
GX	F-gas 저감, PFAS 대체, 저탄소 제조 공정, 친환경 공정 등
AX	AI 기반 공정 최적화, 디지털트윈, 스마트팩토리 등